加茂こども園業務用冷凍冷蔵庫外購入　仕様書

１．件名
加茂こども園業務用冷凍冷蔵庫外購入

２．機器及び機器仕様
　　①業務用タテ型冷凍冷蔵庫　１台
	項目
	内容

	外形寸法（幅×奥行×高さ）
	1200×650×1910mm　程度

	定格内容量
	766L（冷蔵室 589L／冷凍室 177L）　程度

	電源
	単相100V

	その他
	－

	参考機種
	ホシザキ　 HRF-120BT



　　②業務用タテ型冷蔵庫　１台
	項目
	内容

	外形寸法（幅×奥行×高さ）
	625×850×1910mm　程度

	定格内容量
	529L　程度

	電源
	単相100V

	その他
	パススルー仕様（前後両面扉）であること

	参考機種
	ホシザキ　HR-63B-2D2D（LR）



　　③業務用ヨコ型冷凍冷蔵庫　１台
	項目
	内容

	外形寸法（幅×奥行×高さ）
	1200×600×800mm　程度

	定格内容量
	220L（冷蔵室 106L / 冷凍室 114L）　程度

	電源
	単相100V

	その他
	冷凍冷蔵庫（テーブル型）であること

	参考機種
	ホシザキ　RFT-120SNJ



※参考機種は選定の目安とし、同等品以上の製品を可とする。
上記に定めのない事項は、参考機種と同等以上の性能・機能を有すること。

３．機器設置等　
（１）機器搬入据付調整、電気・給排水接続作業および既存機器撤去処分等を含む。
（２）機器設置等に係る部品等の経費は受注者の負担とする。
（３）機器設置等において必要となる電気、水道用水は設置施設のものに接続して使用できるものとし、受注者に費用の負担を求めないものとする。
（４）機器設置完了後、機器の動作確認を行い、職員に操作方法の説明を行うこと。
（５）機器設置および既存機器処分に関しては、関係法令に基づき適切に行うこと。
（６）壁面等にはめ込み設置されている既存機器の撤去および据付に必要となる軽微な
修繕（パテ・コーキング等による仕上げ）を本業務に含むものとする。

４．納入場所
　　加茂こども園

５．納入期限　　
[bookmark: _GoBack]　　令和8年12月18日

６．その他
（１）納入現場に損傷を与えた場合には、受注者の責任において現状回復すること。
（２）仕様書に定めのない事項が発生した場合は、発注者受注者双方協議の上で決定する。
